|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接套管外径/mm | 悬挂套管外径/mm | | 下部本体额定工作压力/MPa | 下部本体垂直通径/mm | 上部本体额定工作压力/MPa | 上部本体垂直通径/mm | 套管悬挂方式 | 抗硫化氢能力/ppm |
| 339.7 | 244.5 | 139.7 | 35.00 | 318.00 | 70.00 | 230.00 | 芯轴悬挂 | 2100 |

双级套管头基本参数