（DZYH 型）钻具装配测试平台技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **参数** |
| 夹持工作直径 | φ60-305mm |
| 额定上扣扭矩 | ≥100kN |
| 额定卸扣扭矩 | ≥110kN |
| 快速旋扣额定扭矩 | ≥4kN |
| 额定推力 | ≥220kN |
| 额定拉力 | ≥160KN |
| 一次冲扣转角 | ≥30o±2o |
| 动力 | 电动机-液压系统，压力≤21MPa |
| 主体规格及功能 | 16米，带数显，显示上下扣扭矩等参数，实现石油钻具、地质钻具的装配拆卸与性能测试 |